BICRO BIOCentar d.o.o.

Inkubacijski centar za bioznanosti i komercijalizaciju tehnologije

Borongajska 83H, 10000 Zagreb, CROATIA

VAT ID: HR47298210538

Poziv za dostavu ponude za centrifugu

Opis i tehničke specifikacije:

Multifunkcionalna centrifuga s hlađenjem sa kompatibilnim rotorima:

Rotor fiksnog kuta 35° sa 6 mjesta za konusne plastične epruvete 17(W)x120(H)mm, V = 15 ml i 6 mjesta za konusne plastične epruvete 30W)x115(H)mm, V = 50 ml uključujući i adaptere za iste. Potrebna brzina rotora i RCF: ˃7500 rpm i ˃7500g.

Rotor fiksnog kuta 45° sa 24 mjesta za plastične epruvete od 1,5/2,0 ml. Potrebna brzina rotora i RCF: ˃17000 rpm i ˃30000 g.

Rotor fiksnog kuta 45° sa 16 mjesta za plastične konusne epruvete veličine 17(W)x60(H)mm, V = 5 ml. Potrebna brzina rotora i RCF: ˃ 14000 rpm i ˃ 20000 g

Temperaturni raspon: -10 C do +40 C

Uvjeti: Osiguran servis

Rok za dostavu ponude: 5 dana

Ponudu molimo nasloviti na dr. Sanja Šale, a ponudu poslati na e-mail kontakt osobe Vlatka Godinić Mikulčić (Vlatka.GodinicMikulcic@biocentre.hr)

Srdačan pozdrav,

Vlatka Godinić Mikulčić